附件2：
广东碧桂园职业学院顺德产业学院机房电脑采购项目需求清单
	序号
	物品（服务）名称
	单位
	数量
	具体技术（参数）要求

	1
	工作站
	台
	196
	1.CPU:Intel i7-13700F(16核24线程 睿频5.2G）；
2.内存：16GB*2 DDR4 3200MHz，支持双通道内存设计；
3.硬盘：1T固态；
4.显卡：RTX 4060 (8GB)；
5.Wi-Fi5,支持蓝牙，含键鼠；
6.接口：主机不低于USB6个（前置2，后置4个，至少4个USB3.0接口），前置音频接口*2，后置音频接口*2，千兆网口*1，含HDMI,VGA,DP接口，至少支持双屏幕输出；
7.主机用电功率：≥550w认证电源；
8.主机体积：16L以上

	2
	教学终端
	台
	178
	1.CPU: Intel i5-13500（14核 20线程 睿频4.8GHz）；
2.显卡:集成高清显卡；
3.内存: 8GB*2 DDR4，支持双通道内存设计，支持拆卸整机外壳升级内存；
4.硬盘:512GB SSD 支持M.2/mSATA多种存储方式；
5.接口：主机不低于USB6个（前置2，后置4个，至少4个USB3.0接口），音频接口*2，千兆网口*1，含HDMI,VGA,DP接口，至少支持双屏幕输出；
6.主机用电功率：≥120W 电源；
7.节约桌面空间，采用精简的小机箱设计；
8.安装方式：支持背挂/立式；
9.含键鼠。

	3
	显示器
	台
	150
	23.8寸，1080P，含DP,HDMI接口

	4
	云服务器
	台
	1
	1.CPU：配置1颗IntelXeon6338处理器，每颗CPU32核心64线程，主频2.0Ghz；
2.内存：提供内存插槽32个，实配内存容量128G（32G*4）；
3.硬盘：提供前置硬盘盘位12个；实配SSD硬盘容量7.68TB（2* 3.84T）；实配HDD硬盘容量24TB（3*8T）；
4.接口：配置1G缓存硬件阵列卡/2个千兆/2个万兆（含万兆多模光纤模块）；
5.支持管理网络、镜像网络分离设置，保证系统网络安全性与稳定性，三种网络可绑定到不同的物理网卡设备。

	5
	48口交换机
	台
	11
	1.交换容量：≥758Gbps，包转发率：≥220Mpps。
2.≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+。

	6
	24口交换机
	台
	9
	1.交换容量：≥672Gbps，包转发率：≥171Mpps；
2.≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+。

	7
	8口普通交换机
	台
	9
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口

	8
	网络跳线
	根
	591
	1.产品材质：无氧铜线芯，进口高密度PE；
2.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；
3.导线尺寸：4×2×24AWG；
4.产品规格：2米。

	9
	机柜
	台
	10
	24U标准综合机柜

	10
	综合布线
	项
	697
	1、根据房间实际网络接入方式确定机房网络接入方式。（光纤接入或网线接入，如光纤接入需配置相应跳线及光模块）
2、须完全满足《GB 50311-2016综合布线系统工程设计规范》及《ISO/IEC 11801-2017》Class EA级性能标准，支持未来十年网络升级需求。采用Cat6A非屏蔽双绞线（UTP），100m链路带宽≥500MHz，支持10GBase-T传输；采用TIA-606-B三级标识体系。根据家具布局计算节点。
3、含网线、电源线、线管、线槽、五金配件、扎带、螺丝等。
4、包含11间多媒体教室，11间公共机房，23间实训室及工作室，具体结算以实际工程量为准。

	11
	安装调试
	项
	1
	含设备安装、布线、调试、功能测试、操作培训、维护培训及验收交付等。

	12
	[bookmark: _GoBack]安装调试
	项
	1
	测试并安装调试14套多媒体设备（包含不限于投影仪，电视机，屏幕），280套电脑安装调试，含其他辅材。
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